**Виды ручных швов**

При шитье одежды в ателье и дома раскроенное изделие сначала смётывают вручную, а затем сшивают на швейной машине. Ручные работы применяют при отделке изделия и при выполнении таких операций, как обмётывание петель и срезов, пришивание пуговиц.

Детали соединяют между собой вручную с помощью стежков и строчек.

**Стежок** - это законченный процесс переплетения ниток на ткани.

**Строчка** – это ряд повторяющихся стежков на ткани.

**Длина стежка** – это расстояние между двумя последовательными проколами иглы.

**Шов** – это ниточное соединение деталей.

**Ширина шва** – расстояние от среза детали до строчки.

**По способу выполнения** стежки делятся на *ручные и машинные,* а **по назначению** на *соединительные и отделочные.*

Ручные стежки образуют *строчки временного и постоянного назначения.*


При выполнении ручных работ применяют следующую терминологию.

**Терминология, применяемая при выполнении ручных работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Термин** | **Содержание работы** | **Область применения** | **Рисунок** |
| Сметать | Временно соединить две или несколько деталей, примерно равных по величине. | Сметать части пояса, части обор­ки, детали изде­лия. | http://открытыйурок.рф/статьи/530717/f_clip_image002.jpg |
| Наметать | Временно соединить две де­тали, наложенные одна на дру­гую. | Наметать кар­ман на основную деталь. | http://открытыйурок.рф/статьи/530717/f_clip_image004.jpg |
| Приметать | Временно соединить мелкую деталь к более крупной. | Приметать пояс к фартуку. | http://открытыйурок.рф/статьи/530717/f_clip_image006.jpg |
| Заметать | Временно закрепить подогну­тые края детали, складки. | Заметать низ из­делия, боковые срезы и складки. | http://открытыйурок.рф/статьи/530717/f_clip_image007.jpg |
| Обметать | Обработать срезы петельными стежками с целью предохранения их от осыпания. | Обметать срезы. | http://открытыйурок.рф/статьи/530717/f_clip_image008.jpg |
| Подшить | Закрепить подогнутый край изделия постоянными стежками. | Подшить низ изделия. | http://открытыйурок.рф/статьи/530717/f_clip_image009.jpg |
| Пришить | Прикрепить фурнитуру, отделку на изделие стежками постоянного назначения. | Пришить кнопки, пуговицы к изделию. | http://открытыйурок.рф/статьи/530717/f_clip_image011.jpg |

Перед началом любого дела надо оборудовать своё рабочее место. *Рабочим местом* принято называть участок кабинета, предназначенный для выполнения определённой работы и оснащённый в соответствии с этой работой. Для ручных работ необходим рабочий стол, на котором располагают инструменты и приспособления. Вся работа выполняется на столе, обрабатываемую деталь следует держать перед собой.

Наиболее часто встречающиеся ручные швы швы:

 Домашнее задание: потренируйтесь выполнять указанные ручные швы и запомните необходимые для работы термины.